***Rengøring af fliserenser.***

Dysen på fliserenseren kan ”stoppe” under brug af småsten og renseren går herefter i nødprogram - i praksis bevirker det - at maskinen opstarter , men kun
ganske kort og slukker igen .

***Guide til rengøring af dyse.***
***Advarsel: Sluk for strøm og vand tilføring + tøm maskinen for vand ved at holde håndtaget i bund..***

1. ***Find den tilstoppede dyse og afmonter møtrik med svensknøgle.***

1. ***Skub forsigtigt stenen ud af dyse.***
2. ***Tjek at alt snavs/sten er væk.***
3. ***For at få optima udbytte (hastighed) ved rengøring skal dysen skrå stilles 45°***
4. ***Møtrik efterspændes med svensknøgle – og maskinen er klar til brug.***

***God fornøjelse.***